**ОПИС НА РАБОТНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ:**

**ЛИНЕЙНИ РАЗМЕРИ И ПЛОЩИ, НЕОБХОДИМИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Размери**  **[м]** | **Площ**  **[м2]** | **Первази**  **[м ]** | **Преходни**  **лайстни**  **[бр., см]** | **Изисквания** |
| **1.** | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см | **1.** В една от страните на работните помещения (по-малкия размер) **не се монтират первази, съответно и ъгли,** тъй като в тази зона (под прозорците) са разположени отоплителните радиатори, закрити с радиаторна решетка.  **2.** В местата при вградените гардероби (и в случаите с издадени напред на 60 см такива) също се полагат первази и съответните вътрешни и външни ъгли.  **3.** По време на монтирането на первазите е **задължително** използването **на елементи за свръзка:**  - Външен ъгъл  - Вътрешен ъгъл  - Снадка  - Начална тапа  - Завършваща тапа  - Метална щипка за первази  **4.** Первазите да са **PVC** с височина **50 мм** и с профилирани канали за захващане към носачите. Предвиждат се допълнителни 5 л.м резерв или общо 390 л.м. перваз.  **5**. Первазите и преходните лайстни трябва да са в унисон с цвета (шарката) на ламинирания паркет.  **6.** При монтажа на ламинирания паркет и в зависимост от указанията за монтаж според точната квадратура на всяка стая се взема предвид вероятността от използване на допълнително количество - до 2 кв.м ламиниран паркет на помещение, за да се гарантира полагането на ламината по цялата площ и при наличие на „фира”. Прогнозно количество „фира”: 27 бр. работни помещения х 1 кв.м = 27 м2. Поради тази причина се изисква количеството на доставения ламиниран паркет да бъде 510 кв.м. |
| **2.** | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |
| **3.** | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |
| **4.** | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |
| **5.** | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |
| **6.** | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |
| **7.** | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |
| **8.** | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |
| **9.** | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |
| **10.** | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |
| **11.** | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |
| **12.** | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |
| **13.** | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |
| **14.** | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |
| **15.** | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |
| **16.** | 6,35/3,42 | 21,70 | 17,00 | 1бр. - 90 см |
| **17.** | 6,35/3,42 | 21,70 | 17,00 | 1бр. - 90 см |
| **18.** | 6,52/3,40 | 22,20 | 17,00 | 1бр. - 90 см |
| **19.** | 6,40/3,50 | 22,40 | 17,00 | 1бр. - 90 см |
| **20.** | 6,40/3,50 | 22,40 | 17,00 | 1бр. - 90 см |
| **21.** | 4,75/3,52 | 16,70 | 13,00 | 1бр. - 90 см |
| **22.** | 4,75/3,52 | 16,70 | 13,00 | 1бр. - 90 см |
| **23.** | 4,75/3,52 | 16,70 | 13,00 | 1бр. - 90 см |
| **24.** | 5,82/3,50 | 20,40 | 16,00 | 1бр. - 90 см |
| **25.** | 4,44/3,42 | 15,20 | 13,00 | 1бр. - 90 см |
| **26.** | 4,44/3,42 | 15,20 | 13,00 | 1бр. - 90 см |
| **27.** | 4,10/3,40 | 14,00 | 12,00 | 1бр. - 90 см |
| **27 броя** |  | **482 м2** | **385 м** | **27 бр. х 90 см** |